Приложение № 2

УТВЕРЖДЕН

распоряжением Главы

муниципального образования

"Город Архангельск"

от 02.06.2020 № 1749р

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**зданий, строений, сооружений, планируемых к сносу**

**и реконструкции при развитии застроенной территории**

**в границах ул. Поморской – проспекта Обводный канал**

**в Ломоносовском территориальном округе г. Архангельска**

Таблица

|  |  |
| --- | --- |
| № п/п | Адрес зданий строений сооружений |
| 1 | Ул. Поморская, дом № 64 |
| 2 | Ул. Поморская, дом № 70 |
| 3 | Ул. Поморская, дом № 68, корп. 1 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение № 3

УТВЕРЖДЕНЫ

распоряжением Главы

муниципального образования

"Город Архангельск"

от 02.06.2020 № 1749р

**РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ**

**обеспечения застроенной территории в границах ул. Поморской – проспекта Обводный канал в Ломоносовском территориальном округе**

**г. Архангельска объектами социального и коммунально-бытового назначения, объектами инженерной инфраструктуры**

Таблица

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование | Ед. измерения | Расчетный показатель |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Объекты социального назначения |
| 1 | Детские дошкольные учреждения | Место | 59Потребность в местах обеспечивается муниципальными образовательными организациями, реализующими образовательные программы дошкольного образования |
| 2 | Общеобразовательныешколы | Место | 106Потребность в местах обеспечивается муниципальным бюджетным образовательным учреждением муниципального образования "Город Архангельск" "Средняя школа № 22" |
| 3 | Поликлиники | Посещений | Потребность обеспечивается ГБУЗ АО "Архангельская городская клиническая поликлиника № 2" |
| Объекты коммунально-бытового назначения |
| 4 | Предприятия розничной торговли | Кв. м торговой площади | 164Обеспечивается за границами застроенной территории |
| 5 | Предприятия общественного питания | Кол-во посадочных мест  | 24Обеспечивается за границами застроенной территории |
| 6 | Предприятия бытового обслуживания | Кол-во рабочих мест | 6Обеспечивается за границами застроенной территории |
| Объекты инженерной инфраструктуры |
| 7 | Водоснабжение | Л/сут | Обеспечивается согласно выдаваемым техническим условиям |
| 8 | Водоотведение | Л/сут |
| 9 | Теплоснабжение | Гкал/час |
| 10 | Электроснабжение | Мвт |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение № 4

УТВЕРЖДЕНЫ

распоряжением Главы

муниципального образования

"Город Архангельск"

от 02.06.2020 № 1749р

**ТРЕБОВАНИЯ**

**к объекту, передаваемому безвозмездно**

**в муниципальную собственность муниципального образования**

**"Город Архангельск"**

Объект капитального строительства – детский сад-ясли вместимостью
не менее 75 мест.

В соответствии с СанПин 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций", утвержденными с постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013 № 26, зона игровой территории должна включать групповые площадки – индивидуальные для каждой группы (рекомендуемая площадь из расчета
не менее 0,7 кв. м на одного ребенка для детей младенческого и раннего возраста (до 3-х лет) и физкультурную площадку (одну или несколько).

В целях обеспечения безопасности воспитанников детского сада-яслей
в период прогулок необходимо предусмотреть оборудованные детские площадки, следовательно, при проектировании необходимо предусмотреть выделение земельного участка для детского сада-яслей (посредством межевания) из общего земельного участка, предусмотренного для строительства объекта.

С учетом требований санитарного законодательства разместить 3 группы общеразвивающей направленности для детей первого младшего возраста
(от 2 до 3 лет) на 25 человек каждая (рекомендуемая площадь из расчета
не менее 2,5 кв. м на одного ребенка для детей раннего возраста). В состав групповой ячейки (изолированные помещения для каждой детской группы) должны входить: раздевальная (для приема детей и хранения детской одежды), групповая (игровая) комната, спальня, буфетная (для подготовки готовых блюд к раздаче и мытья столовой посуды), туалетная, совмещенная с умывальной.

В соответствии с требованиями санитарных правил к площадям помещений детского сада-яслей предусмотреть наличие пищеблока, работающего на сырье: медицинского блока, состоящего из медицинского и процедурного кабинетов, туалета, помещения служебно-бытового назначения для персонала.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_